**无锡职业技术学院服务询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购人发出询价时间： 2022 年 3月 15 日** | | | | **供应商报价时间** | **2022年3月18日** | | |
| **采购人全称** | **无锡职业技术学院** | | | **供应商全称(公章)** |  | | |
| **采购人详细地址** | **无锡市高浪西路1600号** | | | **供应商详细地址** |  | | |
| **经办人** | **张秀丽** | **联系电话及传真** | **0510-81838663** | **授权代表及联系电话** |  | | |
| **设备名称** | **规格、型号及主要性能** | | **数量** | **响应规格、型号及主要性能** | **单价** | **总价** | **备注及要求** |
| 多功能POS机  （台式） | 中央处理器：采用 64 位八核 CPU 架构；存储器：16G，FLASH，2G DDR3；前屏：11.6 寸彩屏，分辨率 1080P，多点触摸电容屏后屏：11.6 寸彩屏，分辨率 1080P，多点触摸电容屏； 支持 QR Code、Code 128/39 等，旋转 360°、偏转/倾斜 45°；支持常用离线码识别； 人脸识别摄像头：双目红外摄像头，200W 像素； 通讯方式：以太网：10/100Mbps 自适应；  WIFI：IEEE802.11 无线标准，支持安全认证机制和加密类型，支持频段 2.4GHz。  蓝牙：采用蓝牙 4.0。  RS232：支持多波特率，需要带 5V 电源输出（电源的输出通过软件控制） 外接接口：1 个 RJ45 接口，1 个 RS232 接口，4 个 USB2.0； 非接读卡器：非接触式 M1、CPU 卡,符合 ISO/IEC14443 规范要求,支持 TYPE  A/B 标准； SAM卡座： 2 个 PSAM 卡座，1 个 SIM 卡座 按键键盘：触摸屏虚拟按键； 声光提示：真人语音提示； 电源适配器 输入：AC220V，1A 输出：DC12V，5A  工作环境：工作温度：-10℃～50℃  相对湿度：10%～93％  外形尺寸：280\*210\*290（mm\*mm\*mm）台式 | | 1台 |  |  |  |  |
| **备注** | 一、供应商资格要求  1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；  2、具有独立法人资格，有相应的经营范围；  3、本项目不接受联合体投标。  二、报价要求  1、报价应包含供货、运输、安装、调试、保险、税费等所有费用；  2、交货及安装地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院太湖校区；  3、供货期：10天；  4、质量保证：免费质保期2年；  5、付款方式：经校方验收合格，100%支付货款。  二、报价要求  1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用；  2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、本项目技术联系人：张秀丽，电话81838663；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院信息化中心；  4、本项目中标方应在中标后十日内到货并调试好。 5、**本项目最高限价为0.92万元**，报价超过最高限价为无效报价； 5、公开询价还需提供：营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表身份证复印件。  三、确定成交单位  1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于**2022年3月18日10：00前**密封报送（寄送）至无锡职业技术学院图文信息中心B601办公室  2、学校组织3人询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 | | | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） | | | |
| **评审时间及地点** | 评审时间：2022 年3月 18 日  评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院信息化中心B605会议室 | | | 总报价： | 小写：  大写： | | |
| 虚线左方为采购人填写 | | | | 虚线右方为供货商填写 | | | |